# L4Re Operating System Framework: Data Fields - Functions

Loading...
Searching...
No Matches
Here is a list of all documented functions with links to the struct/union documentation for each field:

### - p -

- padding() : L4Re::Video::Pixel_info
- page_fault() : L4::Pager
- page_shift() : L4Re::Util::Dataspace_svr
- pager() : L4::Thread::Attr
- Pair() : cxx::Pair< First, Second >
- Pair_first_compare() : cxx::Pair_first_compare< Cmp, Typ >
- parent() : L4Re::Env
- pc_array() : L4::Exception_tracer
- perf_level_change_notify() : L4virtio::Svr::Scmi::Performance_domain_attr_t
- perf_limits_change_notify() : L4virtio::Svr::Scmi::Performance_domain_attr_t
- pin() : L4vbus::Gpio_module, L4vbus::Gpio_pin
- Pixel_info() : L4Re::Video::Pixel_info
- pm_resume() : L4vbus::Pm< DEC >
- pm_suspend() : L4vbus::Pm< DEC >
- Poll_timeout_counter() : L4::Poll_timeout_counter
- Poll_timeout_kipclock() : L4::Poll_timeout_kipclock
- pop_front() : cxx::Bits::Smart_ptr_list< ITEM >, cxx::H_list< T, POLICY >, cxx::S_list< T, POLICY >, L4::Ipc::Varg_list_ref
- port() : L4virtio::Svr::Console::Device, L4virtio::Svr::Console::Virtio_con
- port_add() : L4virtio::Svr::Console::Virtio_con
- port_available() : Virtio_switch
- port_name() : L4virtio::Svr::Console::Virtio_con
- port_open() : L4virtio::Svr::Console::Virtio_con
- port_read() : L4virtio::Svr::Console::Device
- port_remove() : L4virtio::Svr::Console::Virtio_con
- port_write() : L4virtio::Svr::Console::Device
- power() : L4virtio::Svr::Scmi::Performance_attr_t
- preadv() : L4Re::Vfs::Be_file
- print() : L4Re::Log
- print_state() : L4vcpu::Vcpu
- printn() : L4Re::Log
- process() : L4Re::Util::Event_buffer_consumer_t< PAYLOAD >
- process_device_ready() : L4virtio::Svr::Console::Device, L4virtio::Svr::Console::Virtio_con
- process_port_open() : L4virtio::Svr::Console::Device, L4virtio::Svr::Console::Virtio_con
- process_port_ready() : L4virtio::Svr::Console::Device, L4virtio::Svr::Console::Virtio_con
- process_request() : L4virtio::Driver::Block_device
- process_used_queue() : L4virtio::Driver::Block_device
- proto_dispatch() : L4::Kobject_typeid< T >, L4::Kobject_typeid< void >, L4::Server_object_t< IFACE, BASE >
- protocol_id() : L4virtio::Svr::Scmi::Scmi_hdr_t
- Ptr() : L4virtio::Ptr< T >
- ptr() : cxx::Ref_ptr< T, CNT >, L4Re::Core::Ref_ptr< T, CNT >
- push_back() : cxx::Bits::Smart_ptr_list< ITEM >, cxx::List< D, Alloc >, cxx::List_item
- push_bottom() : L4Re::Video::View
- push_front() : cxx::Bits::Smart_ptr_list< ITEM >, cxx::H_list< T, POLICY >, cxx::List< D, Alloc >, cxx::List_item, cxx::S_list< T, POLICY >
- push_top() : L4Re::Video::View
- put() : L4::Factory::S, L4::Ipc::Iostream, L4::Ipc::Ostream, L4Re::Event_buffer_t< PAYLOAD >
- pwritev() : L4Re::Vfs::Be_file